**Características.**

Removedor de emulsão é um produto formulado para agir quimicamente em emulsões serigráficas, quando o objetivo é o de remover por completo toda emulsão de matrizes já gravadas, possibilitando o reaproveitamento das mesmas.

**Indicação para Aplicação e Comportamento.**

Produto indicado para ser aplicado em todo tipo de matriz serigráfica dede que o processo de gravação seja pelo processo fotográfico, ou seja:

A emulsão for sensibilizada com bicromato ou diazo, e passa pelo processo de fixação (gravação) por meio de raios de ultravioleta “UV”

**Aplicação:**

Com o auxilio de uma esponja macia, espalhar o produto de forma uniforme e em círculos imprimindo pressão mediana por toda matriz internamente e externamente, aguardar de 1 a 3 minutos para que o produto possa agir, em seguida com auxilio de uma mangueira e alta pressão, imprimir jato de água forte promovendo a remoção do produto juntamente com a emulsão.

**Obs:**

Em Matrizes Serigáficas onde foram utilizados catalisadores para uma fixação maior, a remoção da emulsão se faz com maior grau de dificuldade, em alguns casos onde o catalisador for formulado com maior concentração de ácidos, a remoção da emulsão pode ser impossível.

**Cuidado:**

Este produto foi desenvolvido somente para a remoção de Emulsões em matrizes serigráficas, nunca utilizarem este produto com qualquer outro propósito, porque a utilização indevida deste produto pode trazer resultados desastrosos

**Medidas de Segurança.**

Produto desenvolvido para uso PROFISSIONAL.

Este produto não deve ser manipulado por pessoas que não estejam habilitadas pelo conhecimento de preparação e manuseio descrito neste Boletim Técnico.

A Polytex não se responsabiliza pelo uso indevido ou aplicação inadequada de seus produtos, todo e qualquer método ou processo utilizado fora do indicado neste Boletim Técnico, fica por risco e responsabilidade do profissional.